**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOSOFT 2 urinario

Temporización de ~3 seg.

Referencia: **743744**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOSOFT 2 urinario.

Para fluxores con pulsación suave.

Para fluxores de urinario 1/2".

Temporización de ~3 seg.

Caudal ajustable.