**Kit de renovación válvula mezcladora termostática**

Para válvula mezcladora termostática PREMIX COMPACT

Para agua mezclada de 30 a 60°C

Referencia: **753733**

Información de prescripción

Kit de renovación para válvula mezcladora termostática PREMIX COMPACT.

Antiguo diseño.

Mecanismo con célula termostática.

Seguridad antiquemaduras: cierre automático en caso de que se corte el agua fría o caliente.