**Dispensador de jabón especial ducha**

Para jabón líquido

Cubierta de aluminio anodizado estanco

Referencia: **510579**

Información de prescripción

Dispensador de jabón para ducha.

Especialmente diseñado para la ducha: 100% estanco, elimina el riesgo de mezcla de agua y jabón para preservar la calidad del jabón.

Dispensador de jabón mural con pulsación suave apto para todos: niños, personas con movilidad reducida, etc.

Botón pulsador ergonómico: msuperficie de contacto, diseñada para facilitar la apertura con las manos mojadas o el codo.

Cubierta de aluminio anodizado antioxidante y estanca.

Depósito de plástico: elimina el riesgo de deterioro del aluminio por el jabón.

Depósito con una apertura ancha que facilita el llenado.

Bomba dosificadora antidesperdicio, antigoteo (estanco al agua).

Antibloqueo: una sola dosis por pulsación incluso en caso de pulsación prolongada.

Visor para controlar el nivel.

Modelo antivandalismo con apertura de tapa oculta.

Fijaciones invisibles.

Formas sinuosas para facilitar el mantenimiento y mejorar la higiene.

Diseño elegante combinado con la gama de paneles de ducha DELABIE.

Capacidad: 1 litro.

Dimensiones: 64 x 140 x 284 mm.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s.

Dispensador de jabón especial ducha mural con garantía de 30 años.