**Cartucho temporizado**

Para TEMPOSTOP y TEMPOMIX 2 con maneta o transmuro

Temporización de ~15 seg, sistema antiblocaje AB

Referencia: **743215**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP y TEMPOMIX 2 con maneta o instalación transmuro.

Temporización de ~15 seg.

Sistema antiblocaje AB.