**Flexible cocina**

Para conjuntos de prelavado 5526

Referencia: **435526**

Información de prescripción

Flexible negro blindado de calidad alimentaria L. 0,55 m.

Racor giratorio antitorsión.

Flexible resistente a temperaturas de hasta 70°C y presiones hasta 5 bar máximo.

Pieza de recambio para renovación de conjuntos de prelavado 5526.