**Botón pulsador para TEMPOFLUX 2 doble descarga 3l/6l**

Para TEMPOFLUX 2 inodoro doble descarga

Referencia: **762BUT3**

Información de prescripción

Botón pulsador para sistema de descarga sin cisterna de inodoro TEMPOFLUX 2 doble descarga 3l/6l.

Fijación con tornillos oculta .

Ø 64 mm.