**Rompechorros higiénico antical**

Para la gama 262x

M24/100

Referencia: **927024**

Información de prescripción

Rompechorros antical.

Caudal limitadoa 4 l/min a 3 bar.

Rompechorros sin rejilla, para limitar el desarrollo bacteriano: sin retención de agua ni depósitos de impurezas.

M24/100.

Se suministra por unidad.

Garantía de 30 años.