**Válvula de desagüe sin agua**

Válvula de desagüe sin agua con membrana

Válvula de desagüe cromada

Referencia: **621**

Información de prescripción

Válvula de desagüe sin agua M1"1/4.

Válvula de desagüe sin agua que evita los malos olores.

Sin agua: tapón y taza con membrana extraíble por arriba.

Membrana limpiable y sustituible.

Tapón de acero inoxidable. Taza y cuerpo de polipropileno. Membrana de silicona.

Caudal de evacuación conforme a la norma NF EN 274: 36 L/min.

Válvula de desagüe recortable.

No apto para lavabos con orificio rebosadero.

Garantía 30 años.