**Módulo electrónico**

Para TEMPOMATIC inodoro bimando

Cartucho y electroválvula

Referencia: **461032Y**

Información de prescripción

Módulo electrónico: cartucho y electroválvula.

Doble descarga.

Racor: 1" 1/4

Dimensiones: Ø 4

Para TEMPOMATIC inodoro bimando.