**Cartucho cerámico secuencial Ø35**

Cartucho con base y anillo

Referencia: **N264**

Información de prescripción

Cartucho cerámico secuencial Ø35 con base y anillo.

Cartucho para grifos mezcladores de lavabo murales 2640, 2641.